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关于成都金沙遗址博物馆安检设备租赁项目的报价明细表

	名称
	单位
	数量
	要求
	金额（元）

	X光机
	台
	6
	执行标准（强制）
GB 15208.1-2018 微剂量X射线安全检查设备 通用要求
GB 15208.2-2018 透射式行包安检机（主流）
GB 15208.3-2018 货物安检机
需公安部检测报告+辐射安全许可
1、通道尺寸：500±50 毫米≥宽，300±50 毫米≥高； 
2、X 射线源数量≥1；
3、输送带带速：≥0.20m/s；
4、最大负载：≥40kg；
5、线分辨力：直径≥0.0787 mm金属线； 
6、穿透分辨力：直径≥0.127mm； 
7、穿透力：≥16mm厚钢板；
8、周围剂量当量率：≤0.1μSv/h（距设备的任何可达表面100mm处）、≤0.1μSv/h（工作人员位置）；
9、图像放大功能：放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大应不小于2倍；
10、图像存储：所有图像能自动存储，可存储≥5000幅以上被检图像；
11、图像回拉功能：按图像生产顺序连续回调出不少于5幅的过检图像；
12、主机噪音：＜60dB(A)；

	

	安检门
	台
	10
	1、通用标准（GB 15210-2018）
执行标准：GB 15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》
资质要求：需公安部检测中心检验报告
2、尺寸与重量（主流机型）
通道尺寸：≥2000mm(高) × ≥710mm(宽) × ≥580mm(深)
外形尺寸：约2200×820×580mm
整机重量：65–80kg
 3、电气与环境
电源：AC 187–242V，47–52Hz
功耗：待机≤9W，工作≤35W
工作温度：-20℃～+55℃
湿度：≤93%RH（无凝露）
防护等级：IP53及以上
4、探测性能（核心）
探测分区：6/8/12/18区（主流6/18区）
灵敏度：0–256级可调；可探测≥5g金属
定位精度：声光+区位灯，精准定位藏匿位置 
报警方式：声光报警（音量＞90dB）
响应时间：≤1秒
准确率：≥98%；误报率≤1%
抗干扰：多台间距≥0.5m可正常工作
磁感应：≤10μT（安全无害）
5、功能配置
开机自检：传感器、红外、电源、报警系统自检
计数统计：双向通行+报警人次统计
模式切换：全金属/违禁品/电子产品探测 
自学习：可学习日常金属，降低误报
操作：5.7寸液晶屏+红外遥控

	




