附件1
2028年春节惠民文化活动演出服务采购项目
预算询价需求

1、 [bookmark: _Toc439842490]服务内容及要求
(1) 演出时间
2028年春节期间，预计18天左右（具体演出时间以上级部门批复为准）。
(2) 演出场次
1、演出活动总场次不少于227场。
2、主舞台晚上演出时长不低于60分钟，总场次不低于16场。
3、祭祀台灯组舞台祭祀演出时长不低于20分钟，总场次不低于9场；其他演出一天两场，每场不低于20分钟，总场次不低于32场。
4、散点演出总场次不低于170场，每场不低于15分钟。
(3) 演出地点
成都金沙遗址博物馆园区内。
2、 演出要求
（一）演出主题要求
通过固定和非固定演出，多点位、串联式呈现。2028年度成都金沙太阳节演出需要全方位融入天府文化、金沙文化、古蜀文明、音乐剧《金沙》、非遗等元素创编安排，同时还要融合时尚元素以表演秀等方式推出呈现。演出活动整体要突出金沙文化特色，融汇元素，既要凸显古蜀金沙文化和天府文化魅力与城市的国际地位，又要展示成都开放包容的文化姿态。
演出节目应体现以下主题：天府文化、古蜀文明
演出节目应包含以下元素：A太阳崇拜与祭祀文化，B传统民俗。
（二）服装道具视频制作要求
1、服装道具：供应商应提供符合本次演艺主题性的精美服装，舞台道具和手持道具）
2、视频制作：根据创作节目内容制作舞台背景视频内容，经采购人审查同意后进行投放。
（三）表演形式
至少应包括歌舞、情景式演出、杂技、表演秀等综艺表演形式。
（4） 演员要求
1、参演总人数：不低于40人。
2、女舞蹈演员身高不低于165厘米，男舞蹈演员不低于175厘米。
3、主舞台表演人数不低于20人/场。
4、祭祀台灯组舞台祭祀表演人数不低于20人/场，其他演出不低于3人。
5、散点演出演员人数不低于2人/场。
6、配合媒体宣传增加的临时演出，总场次不超过5场。
（五）技术人员要求
1、主持人：2人，具有主持活动经验。具备普通话等级一级甲等证书，不低于1人。
[bookmark: _Hlk145166788]2、编导：具有相关工作经验，2人。
3、音响师：具有舞美相关专业职称，2人。
4、灯光师：具有舞美相关专业职称，2人。
5、电工具有电工特种作业资格证，1人。（提供证书扫描件并进行电子签章）
（六）工作人员要求
供应商至少需为本项目配备至少4名工作人员负责组织协调工作，保障项目顺利开展。
[bookmark: _GoBack]三、舞台搭建内容及要求
（一）、搭建要求
技术人员要求：
1、电工：具有电工证，不少于1人。
2、工作人员：负责演员及舞台区域消毒和安全消防等事宜，不少于5人。
（二）舞台设计与搭建
1、供应商应完成舞台设计、舞美制作及舞台搭建工作，舞台搭建需与金沙遗址博物馆园区内环境相协调。
2、舞台设计提供的设计图包括古蜀文化，符合春节欢乐祥和气氛，与天府文化氛围相结合，不少于AB两套方案。
3、供应商应提供具体的施工图、尺寸图、结构图。
4、舞台设计和搭建数量共计2个，舞台1尺寸不小于144平法（18m×8m、舞台总高度不低于1.2m）。舞台2尺寸不小于96平方。
5、供应商使用的搭建材质应符合国家相关标准。
6、供应商搭建的舞台应保证不少于30人同时演出的安全荷载。（提供承诺函原件）
7、供应商须提供舞台安全承诺书及消防安全预案、应急处置预案。承担负责舞台搭建过程中的人员安全责任及因搭建质量原因导致演出人员的安全问题等。并提供购买保险（意外作业、公共责任险等）的承诺函。
8、供应商须根据采购人需求合理调整设计方案。
（三）舞台基础设备要求
为保证演出效果，供应商应为演出提供的舞台设备及灯光设备不得低于下列要求及标准。
	序号
	描述
	单位
	数量

	一、主舞台设备清单

	A
	SOUND SYSTEM 音响系统  

	1
	AD   LA-212 线阵音响 主吊装
	只
	8

	2
	AD   LA-218 低音音响
	只
	4

	3
	AD  SP-15 返送音箱
	只
	8

	4
	AD    MAQ2400  数字功放
	台
	3

	5
	AD   MAQ1000 返送功放
	台
	1

	6
	音控台 M32 
	张
	1

	7
	Sennhaiser ew365Wireless Handheld Mic  无线手持麦
	pcs
	6

	8
	Denon DND4500 Dual CD Player  播放器
	pc
	1

	9
	HP Computer 笔记本电脑
	pc
	1

	10
	Signal & Power Cable  电源及讯号缆
	lot
	1

	B
	LIGHTING SYSTEM 灯光系统
	　
	　

	1
	切割灯
	台
	18

	2
	LIGHT-SKY 450BEAM
	台
	40

	3
	LEDPAR
	盏
	60

	4
	COCO 四眼观众
	盏
	6

	5
	GRAND MA2 Lighting Mixer  灯控台 
	张
	1

	7
	TL 24ch Dimmer 硅箱
	套
	3

	8
	MARTIN RS 485 SPLITTER Signals Amplifier 信号放大器
	台
	4

	9
	Antarl HZ500 FOG MACHIN （烟机）
	pcs
	2

	10
	Power and cable signals 电源及讯号线
	lot
	1

	C
	主体搭建结构
	　
	　

	1
	舞台搭建18*8
	㎡
	144

	2
	舞台地毯
	㎡
	300

	3
	主体结构网架  长18*厚度2*高度8.5
	m³
	306

	4
	侧光网架 4*2*6 *4
	m³
	192

	5
	遮光布
	项
	1

	6
	转播网架 4*2*6*2
	m³
	96

	7
	面光结构网架   8*4*7.5
	m³
	240

	8
	TRUSS架450*450
	米
	24

	9
	主题字（泡沫+金粉+铁网，不发光）
	项
	1

	10
	梯步
	副
	1

	11
	舞美制作（舞台立面封边加造型）
	项
	1

	D
	视频系统
	　
	　

	1
	LED WALL QD 3.8mmLED 500mmx500mm P3显示屏 10*4.5
	㎡
	45

	2
	LED WALL QD 3.8mmLED 6000mmx3000mm P3显示屏 转播屏 4*3 2道
	㎡
	24

	3
	QD 6 Control Module LED图像处理器
	pcs
	6

	4
	EXTRON ISS506 Integration Seamless Switcher 无缝切换器
	pcs
	1

	5
	MacBook PRO Video Player 播放控制器
	pcs
	2

	6
	17" LCD MONITOR 监视器
	张
	1

	7
	VIDEO CABLE 视频线缆
	批
	1

	8
	视频服务器
	套
	1

	9
	薄雾机
	台
	2

	二、祭祀舞台清单

	A
	SOUND SYSTEM 音响系统  

	1
	AD   LA-212 线阵音响 主吊装
	只
	10

	2
	AD   LA-218 低音音响
	只
	6

	3
	AD  SP-15 返送音箱
	只
	10

	4
	AD    MAQ2400  数字功放
	台
	3

	5
	AD   MAQ1000 返送功放
	台
	1

	6
	音控台 M32 
	张
	1

	7
	Sennhaiser ew365Wireless Handheld Mic  无线手持麦
	支
	6

	8
	Denon DND4500 Dual CD Player  播放器
	台
	1

	9
	HP Computer 笔记本电脑
	台
	2

	10
	Signal & Power Cable  电源及讯号缆
	条
	1

	B
	主体搭建结构
	　
	　

	1
	舞台搭建 
	平米
	96

	2
	舞台地毯
	平米
	230

	3
	舞台钢结构
	立方米
	120

	4
	梯步
	副
	2



