附件1
2027年成都金沙遗址博物馆对游客服务用家具采购项目预算询价需求

1、 [bookmark: _Toc439842490]服务内容及要求
(1) 需求时间
2027年5月开馆前。
(2) 需求目录
	序号
	品名
	规格 (W*D*H)mm
	单位
	数量
	材质说明

	一、桌类

	1
	安保值守桌、医务桌
	1200W*700D*750H
	张
	4
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                 2、基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                                                                     3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； 
4、脚架：钢制脚架；                                                                                            5、功能：桌旁可收纳执勤工具；

	2
	安保值守桌
	1400W*700D*750H
	张
	3
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                 2、基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                                                                     3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； 
4、脚架：钢制脚架；                                                                                            5、功能：桌旁可收纳执勤工具；

	3
	售票桌
	1200W*700D*750H
	张
	5
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                 2、基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                                                                     3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；                           4、功能：可收纳票据凭证；     

	4
	售票桌1
	1400W*700D*751H
	张
	5
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                 2、基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                                                                     3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；                           4、功能：可收纳票据凭证；     

	5
	游客中心业务受理台桌
	1200W*700D*750H
	张
	57
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                 2、基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                                                                     3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；
4、脚架：钢制脚架；                                                                                                                                                                                                         5、含桌上屏、三抽活动推柜； 

	6
	业务受理台桌
	1400W*700D*750H
	张
	9
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                 2、基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                                                                     3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； 
4、脚架：钢制脚架； 

	7
	社教桌
	1200W*600D*750H
	张
	12
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                 2、基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                                                                     3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；                                                                                                             4、脚架：钢制脚架；                                                                                                                                                                                                         5、含桌上屏、三抽活动推柜；     

	8
	志愿人员会务桌
	1600W*800D*750H
	张
	4
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                 2、基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                                                                     3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； 
4、脚架：钢制脚架； 

	9
	社教研讨长桌
	 3500W*1200H*760H
	张
	1
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                 2、基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                                                                     3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；
4、脚架：钢制脚架；     

	10
	休闲长桌
	2400W*1000D*750H
	张
	1
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚50mmm；                             
2、基材：采用实木多层板（橡胶木）制作；                              
3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；                                                                                                                                                                                                         
4、脚架：钢制脚架； 

	11
	陈列馆多功能组合桌
	1500W*600D*750H
	张
	40
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                  2、基材：基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                        3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4、脚架：钢制脚架； 

	12
	小方桌
	680W*480D*560H
	张
	23
	1、面材：采用优质胡桃木木皮饰面，木皮厚度 0.8mm，检测依据：经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；                               
2、基材：采用E0级中密度纤维板；                            
4、实木封边条：同色木皮封边；                     
5、水性面漆：采用环保水性漆；                         
6、水性底漆：采用环保水性漆；    

	13
	小方桌1
	680W*480D*560H
	张
	2
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                  2、基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                            3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4、脚架：钢制脚架； 

	14
	休闲圆桌1
	直径600*750H
	张
	3
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                 2、基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                                                                     3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； 
4、脚架：铝合金抛光脚、中竖杆； 

	15
	休闲圆桌
	直径800*750H
	张
	10
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                 2、基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                                                                     3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； 
4、脚架：铝合金抛光脚、中竖杆； 

	16
	配套业务圆桌
	直径900*7500H
	张
	9
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                 2、基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                                                                     3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；                                                                                                                                                                            4、脚架：铝合金抛光脚、中竖杆；  

	17
	服务长桌
	1200W*600D*750H
	张
	3
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚50mmm ；                             
2、基材：采用实木多层板（橡胶木）制作；                              
3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；                                                                                                                                                                                                         
4、脚架：钢制脚架； 

	18
	社教活动课桌
	600W*450D*730H
	张
	102
	浅木色或白色，桌面导圆角、万向脚轮自锁；
桌面表面采用哑光白色耐磨涂层，防水防油，可乐、彩笔印记可直接用湿抹布擦拭，能抵御铅笔划痕、橡皮摩擦。     

	19
	立式发言台
	600W*400D*1100H
	个
	1
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                  2、基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                        3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；

	二、椅凳类

	20
	社教椅
	640W*720D*1000H
	把
	32
	1、人造革（西皮）：采用西皮饰面；
2、阻燃海绵：高密度海绵；
3、水性面漆：采用环保水性漆；                            
4、水性底漆：采用环保水性漆；                                                                                                                                                5、结构：实木框架，三合一扣件加螺丝连接；

	21
	社教椅1
	635W*565D*455/900H
	把
	69
	椅背:黑色塑胶背框,优质网布,有腰靠,最大后仰110度                                                                     座垫:塑胶座壳,裁切棉,蒙优质布                                                                                     扶手:PP塑胶固定扶手                                                                                                    椅脚:钢制烤黒沙四脚；

	22
	看诊椅
	常规
	组
	1
	黑色印尼软皮饰面，座面圆形，脚架：配优质五星脚架；气压棒：优质气压棒，安全、升降灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活；

	23
	休闲椅
	580D*530W*830H
	把
	52
	1、椅背:内置铁架,泡棉外蒙PU皮；                                                                                                                        2、座垫:曲木板成泡，外蒙超纤皮,烤黑沙座铁架；                                                                                                        3、脚架:铁架（烤黑色沙纹漆）；

	24
	休闲椅1
	545D*570W*705H
	把
	36
	椅背:内置铁架,泡棉外蒙超纤皮,整椅背后仰最大角度110°                                            座垫:曲木板成泡，外蒙PU皮；                                                                                                扶手:材质ADC12#_铝合金表面烤黑色沙纹漆                                                                                                                                       椅脚:材质SPCC，烤黑色漆   

	25
	休闲椅2
	630D*630W*840H
	把
	6
	背:成泡(过美国加洲防火),内置铁架,外蒙布；                                                                                                                         座:成泡(过美国加洲防火),内置木板,外蒙布；                                                                                                                           椅脚:铁脚,烤黑色沙纹漆；

	26
	折叠椅
	650W*550D*850H
	把
	80
	椅背：全新进口PA+玻纤材质，高弹力特网
椅座：硬度50，密度60的定型海绵，高弹力透气坐布 ，配PP工程塑料防尘底壳
扶手：PA+玻纤
椅架：T1.5mm定制异型管
脚轮：Φ50mm黑色PU静音轮

	27
	服务高脚椅
	430W*460D*1050H
	把
	6
	椅身：曲木板热压成型，高密度切割棉，表面贴科技木皮油漆工艺(12MM)；
脚架：2.0MM厚16MM钢管静电喷粉；                           

	28
	社教活动座椅
	508W*515D*875H
	把
	150
	背：全新PP+玻纤材质，表面晒纹
椅座：座垫采用密度33、硬度60的弹力海绵，高弹力透气座布，配PP+30%玻纤防尘底壳
椅脚：采用Φ25*T2.0mm的优质管材五金椅脚，采用高精密机械手臂自动焊接，经高速打砂除锈处理，表面采用喷粉烤漆工艺，金属质感，稳固性强；重57kg的实验沙袋悬空椅座上方36mm，自由下落撞击，循环100000次，无异常，符合BIFMA测试标准。
脚轮：Φ50mm，黑色PU静音尼龙轮

	29
	休闲椅3
	440W*485D*830H
	把
	30
	1.椅坐：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，坐宽440mm、坐深485mm,坐板厚度7mm；
2.椅背：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，背宽400mm、背高395mm；背板厚度5mm，内置弹簧机构，内置弹簧直径29.8mm，厚度3.8mm，有弹簧倾仰角度≥10度，有彩虹桥的线条设计，不低于83个透气缝，靠背最上方使用巧妙的衣领设计，方便提拿，直线长350mm，手提中心位置最宽30mm向两边延小。
3.装饰盖板：采用ABS材质，上宽35mm、下宽48mm、长223mm；
4.椅脚：采用优质品牌冷轧低碳圆管19mm*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架）表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作，耐磨稳定，附着力强，无异响（脚垫长：26mm 厚：10mm 宽：18mm.）抗磨损性强。

	30
	休闲椅4
	620W*700D*990H
	把
	15
	、人造革（西皮）：采用西皮饰面；
2、阻燃海绵：高密度海绵；
3、水性面漆：采用环保水性漆；                            
4、水性底漆：采用环保水性漆；                                                                                                                                                5、结构：实木框架，三合一扣件加螺丝连接；

	31
	休息长软凳
	5900W*650D*1200H
	组
	1
	1、面材：超纤皮饰面；                                                                                                                               2、基材：实木框架；  

	32
	陈列馆长排凳
	四人位2372W*640D*840H
	组
	9
	扶手/脚：采用ADC环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷塑处理；
座板：1、座板内部20*10*1.2方管、3mm扁铁、1mm冲孔板拼接，采用OTC自动焊接机器手焊接，座椅单人位承重力达到200公斤以上；2、外包环保聚氨酯（PU）A/B聚醚发泡成型；
横梁：90*80*1.5冷拔定型钢管，后加工安装螺丝孔位打磨焊接位后静电喷涂处理；
调节脚：外壳为201不锈钢冷冲成型，底部为优质静音塑料垫；

	33
	陈列馆长排凳1
	三人位1800W*640D*840H
	组
	17
	扶手/脚：采用ADC环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷塑处理；
座板：1、座板内部20*10*1.2方管、3mm扁铁、1mm冲孔板拼接，采用OTC自动焊接机器手焊接，座椅单人位承重力达到200公斤以上；2、外包环保聚氨酯（PU）A/B聚醚发泡成型；
横梁：90*80*1.5冷拔定型钢管，后加工安装螺丝孔位打磨焊接位后静电喷涂处理；
调节脚：外壳为201不锈钢冷冲成型，底部为优质静音塑料垫；

	三、沙发类

	34
	沙发
	俩人位   1500W*700D*780H
坐高43cm
	张
	2
	白蜡木+羽绒+pu皮
北美进口无结白蜡木，通体打磨

	四、柜类

	35
	医药柜
	900W*400D*1800H
	组
	1
	采用优质冷轧钢板，钢板厚度为：0.8mm，表面采用高科技静电科技喷涂.表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理，国际最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀性能卓越 

	36
	储物矮柜
	800W*400D*1050H
	组
	4
	采用优质冷轧钢板，钢板厚度为：0.8mm，表面采用高科技静电科技喷涂.表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理，国际最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀性能卓越 

	37
	储物高柜、志愿物质储物柜
	860W*400D*1800H
	组
	12
	采用优质冷轧钢板，钢板厚度为：0.8mm，表面采用高科技静电科技喷涂.表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理，国际最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀性能卓越 

	38
	更衣室储物柜
	900W*500D*1950H
	组
	29
	采用优质冷轧钢板，钢板厚度为：0.8mm，表面采用高科技静电科技喷涂.表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理，国际最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀性能卓越 

	39
	票据柜
	860W*400D*2060H
	组
	4
	采用优质冷轧钢板，钢板厚度为：0.8mm，表面采用高科技静电科技喷涂.表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理，国际最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀性能卓越 

	40
	讲解柜、业务受理柜
	860W*400D*1800H
	组
	17
	采用优质冷轧钢板，钢板厚度为：0.8mm，表面采用高科技静电科技喷涂.表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理，国际最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀性能卓越 

	41
	社教教育储物柜
	1000W*400D*1800H
	组
	12
	采用优质冷轧钢板，钢板厚度为：0.8mm，表面采用高科技静电科技喷涂.表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理，国际最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀性能卓越 

	42
	志愿物质密码锁储物柜
	900W*400D*1800H
	组
	20
	采用优质冷轧钢板，钢板厚度为：0.8mm，表面采用高科技静电科技喷涂.表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理，国际最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀性能卓越 

	43
	社教教育木质储物柜
	2000W*400D*1800H
	组
	2
	1、面材：寖渍胶膜纸饰面刨花板；                                                                                                                                 2、基材：采用E0级实木颗粒板（刨花板）；                                                                                                                                                                     3、PVC封边条:2.0加厚同色封边，耐磨性磨30转后应无露底现象，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）不低于1级；耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；    

	44
	接待用柜
	800W*400D*850H
	组
	3
	1、面材：采用优质胡桃木木皮饰面，木皮厚度 0.8mm，检经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；                               
2、基材：采用E0级中密度纤维板；                            
3、实木封边条：同色木皮封边；                     
4、水性面漆：采用环保水性漆；                              
5、水性底漆：采用环保水性漆； 

	45
	接待茶具消毒柜
	432W*335D*630H
	个
	3
	不锈钢内胆、隔热防烫钢化玻璃、敏捷触控面板；红外线五面一体全方位反射360度无死角杀菌，穿透细菌内部组织杀灭细菌并蒸发腔内水分防止细菌滋生；

	46
	文创展示柜
	2000W*1200D*1200H
	组
	6
	1、面材：全木结构，采用优质胡桃木木皮饰面，木皮厚度 0.8mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；                               
2、基材：采用E0级实木板；                            
3、实木封边条：同色木皮封边；                     
4、水性面漆：采用环保水性漆；                            
5、水性底漆：采用环保水性漆；

	47
	文创展示柜1
	2000W*2000D*1200H
	组
	2
	1、面材：全木结构，采用优质胡桃木木皮饰面，木皮厚度 0.8mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；                               
2、基材：采用E0级实木板；                            
3、实木封边条：同色木皮封边；                     
4、水性面漆：采用环保水性漆；                            
5、水性底漆：采用环保水性漆；

	48
	文创展示柜2
	2000W2000D*1200H
	组
	1
	1、面材：全木结构，采用优质胡桃木木皮饰面，木皮厚度 0.8mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；                               
2、基材：采用E0级实木板；                            
3、实木封边条：同色木皮封边；                     
4、水性面漆：采用环保水性漆；                            
5、水性底漆：采用环保水性漆；

	49
	文创展示柜3
	直径2600*750H
	组
	1
	1、面材：全木结构，采用优质胡桃木木皮饰面，木皮厚度 0.8mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；                               
2、基材：采用E0级实木板；                            
3、实木封边条：同色木皮封边；                     
4、水性面漆：采用环保水性漆；                            
5、水性底漆：采用环保水性漆；

	50
	寄存柜      （8门主柜）
	1000W*550D*1900H
	组
	10
	1、柜体：≥0.8mm优质冷轧钢板，表面经防锈磷化处理，静电喷塑工艺，耐腐耐磨、易清洁，颜色：整体灰白色；                                                        2、柜门：冷轧钢板柜门+喷塑；                                                                                                                        3、储物单元数量：8格独立储物仓位（2列×4行布局）；                                                                                                   4、安装方式：室内落地式安装，可预留地脚固定孔位，适配平整地面安装；                                                                                     5、防护等级：IP54（室内标准防护，防尘防溅水）；                                                                                                         6、应急保障：配备断电应急开门钥匙/可在断电、故障状态下安全开启柜门，避免物品滞留；

	51
	寄存柜      （8门副柜）
	1150W*550D*1900H
	组
	4
	

	52
	寄存柜      （8门副柜）
	[bookmark: _GoBack]1000W*550D*1900H
	组
	31
	

	五、床类

	53
	看诊床
	2000W*900D*750H
	张
	1
	床面采用乳胶黑色头层牛皮包边；基材采用实木颗粒板，面材浸渍胶膜饰面。



