附件2
	（供应商名称）
关于成都金沙遗址博物馆“艺术金沙”系列临展
设计制作项目的报价明细表
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	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	单价
	综合价

	1
	主题墙
	1.龙骨材料种类、规格、中距：75系轻钢龙骨，间距综合考虑
2.基层材料种类、规格：不低于12mm厚阻燃板基层
3.面层材料品种、规格、颜色：按设计需求，适用于室内外多类型展示
4.造型处理
5.基膜、墙纸粘贴专用胶、宣绒墙纸、技术人员粘贴
6.墙面局部造型处理                             
7.标题采用立本字，局部画面雕刻板造型                
8.满足其它设计要求及施工验收规范
	㎡
	30
	
	

	2
	艺术展板
	1，素材的采集、梳理、筛选、图像的曲化，修正，电子分析修描、不低于12mm厚PVC板超清UV喷印（每单个展板计算，不足一平米按一平米计，展板适用于室内、室外多类型展示 ）
	㎡
	110
	
	

	3
	定制烤漆钢架
	1.不低于50mm*50mm不锈钢钢矩管焊接成型、打磨,加固
2.整体烤漆，颜色业主、设计选样，适合室外室内展示；
3.根据钢架大小及安装位置综合考虑配重支撑         
4.打样确认后方可制作
5.钢架进行防锈处理，满足室外放置要求
6.防锈方法应符合环保要求
7.不足一平米按一平米计
	m
	60
	
	

	4
	氛围营造
	1、根据展览整体设计方案与主题调性，完成沉浸式主题氛围场景定制搭建，场景有效展示面积≥7㎡
2、综合运用石材、金属、木质等多元材质打造场景主体造型与肌理质感，局部搭配绿植、花卉等装饰小品丰富空间细节层次。
3、整体效果贴合展览叙事节奏与整体视觉风格，打造协调统一的沉浸式观展氛围；
4、所有材料与施工均符合国家相关安全、防火、环保规范及设计要求，结构稳固，成品效果达标。
	项
	1
	
	

	5
	展览设计
	1.空间深化设计方案
2.实施图
3.布展与制作方案设计
4.展览各层级图版设计
5.展具展托展签定制
6.展览氛围营造方案；
	项
	1
	
	

	6
	安装、清洁、拆展费用
	1.包含施工期间安装、日常保洁、垃圾清运、后期拆展清运等项目过程中可能产生的人工及机械费用，
2.满足其它设计要求及施工验收规范                
3.展厅内展架安装时间为夜间或闭馆日。
4.施工期间就作好打围，保障现场周围环境清洁，施工现场作好地面保护
5.建渣应及时清理
	项
	1
	
	

	7
	展览保养服务费
	1.展览开放期间，根据业主要求对项目进行维护保养，承诺提供7*24小时响应服务，持续到展览结束
2.若发生紧急维保需求后，应于8小时内到现场协助解决
	项
	1
	
	

	8
	合计
	
	
	
	
	



