附件2
（供应商名称）
	关于成都金沙遗址博物馆直饮机设备采购
项目的报价明细表

	序号
	产品名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	商用直饮水机
	本次采购的直饮水机必须满足以下全部技术参数标准，所有参数为硬性指标，不接受负偏离：
1. 外壳材质：不锈钢金属机身；
2. 按键：触控式按键，热水带童锁功能；
3. 储热胆容量：≥30L；
4. 显示屏：可显示滤芯状态及高温水温；
5. 净水流量：≥1.0L/min；
6. 出水模式：支持开水、常温水双出水；
7. 能效标准：符合国家一级水效标准；
8. 加热功能：步进式加热；
9. 杀菌配置：搭载过流式紫外线杀菌装置，保障出水水质卫生安全。
	台
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	1. 报价已包含设备物流运输、上门安装施工、配套安装耗材、整机通水调试等全部费用；

2. 报价已包含整机首年质保期内所有维修服务、零配件更换、首年滤芯更换产生等全部费用；

3. 本报价为含税价格。

	
总报价：  元   大写：

	
	
	
	
	
	
	
	



